**附件：**

**江苏省无锡地震台灾损恢复项目技术要求**

一、摆房屋顶维修、内墙面粉刷及外墙面粉刷；室内供电线路及照明改造。

1.墙面：

（1）室内原通风孔洞及门洞封堵；

（2）室内墙体白色乳胶漆粉刷

（3）外墙粉刷灰色外墙涂料

（4）贴墙砖

（5）门套修复、贴砖

项目明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **恢复内容** | **单位** | **数量** |
| 1 | 通风孔洞及门洞封堵（砖砌） | 米2 | 3 |
| 2 | 摆房内墙修补后乳胶漆粉刷二遍（正规品牌环保水性乳胶漆） | 米2 | 62 |
| 3 | 摆房外墙铲旧补新后刷灰色外墙涂料（正规品牌环保水性外墙涂料） | 米2 | 55 |
| 4 | 贴墙砖（正规品牌300\*600） | 米2 | 10 |
| 5 | 旧门套拆除后贴墙砖（正规品牌300\*600，门套顶部为整块墙砖或同色整块大理石） | 米2 | 7 |

2. 室内供电线路及照明改造：

配电箱一个，LED吸顶灯及其开关各三个，电源插座五个，预排监控线路。

项目明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **恢复内容** | **单位** | **数量** |
| 1 | 摆房配电箱（正规品牌） | 个 | 1 |
| 2 | BV2.5mm**²** 铜芯线（正规品牌） | 米 | 250 |
| 3 | 一开单控开关（正规品牌） | 个 | 3 |
| 4 | 斜五孔插座（正规品牌） | 个 | 5 |
| 5 | LED40W吸顶灯（正规品牌） | 套 | 3 |
| 6 | 预排监控线路（电源线与网线为正规品牌，网线为六类线） | 项 | 1 |

3.摆房屋顶维修

更换檩条、防水卷材、破损瓦片，重粉挂瓦条。

项目明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **恢复内容** | **单位** | **数量** |
| 1 | 块瓦、油毡、辅件 | 米2 | 81 |
| 2 | 1：2水泥砂浆粉30\*30挂瓦条 | 米2 | 81 |
| 3 | 聚酯胎改性沥青防水卷材 | 米2 | 81 |

二、基础设施维修改造

1、挖沟、砖砌沟槽护壁

2、埋设铠装电缆

3、埋设光纤

4、电缆及光纤入户

5、道路维修

6、清理道路两侧

7、沉井

项目明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **恢复内容** | **单位** | **数量** |
| 1 | 挖沟、砖砌沟槽护壁 | 米 | 120 |
| 2 | 埋设铠装电缆5\*6（正规品牌） | 米 | 120 |
| 3 | 埋设光纤4芯（正规品牌） | 米 | 120 |
| 4 | 电缆及光纤入户（与楼内UPS及机柜接通） | 米 | 40 |
| 5 | 道路维修（砖砌修补） | 米 | 120 |
| 6 | 清理道路两侧（两侧一米内无明显杂物及杂树） | 米 | 120 |
| 7 | 沉井（砖砌，0.6\*0.6\*0.8） | 个 | 1 |

三、其他要求：

1、工期要求：项目工期30天（自签订合同之日起至项目验收通过）。

2、验收必须提供竣工报告，包括材料品牌规格及隐蔽工程施工照片，施工前后对比照片。